附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **名称** | **数量** | **单位** |
| **6个千兆电口,一个千兆光口，2个USB口，1个Console口，可待机350终端，集成AC(无线控制器），可管理32个AP或64个WALL AP，可选配1T硬盘配件** | **路由器** | **1** | **台** |
| **工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X，自适应16个10/100/1000M电口，2个千兆光口** | **交换机** | **1** | **台** |
| **4个10/100/1000Mbps电口（支持POE/POE+），1个10/100/1000Mbps电口，支持EWEB/APP/MACC管理** | **POE交换机** | **8** | **台** |
| **室内双频吸顶无线接入点，内置天线，整机最大接入速率733Mbps，千兆上联，支持802.11b/g/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，支持PoE供电和本地供电（PoE供电模块和DC适配器需单独采购），最大接入用户数64人。** | **AP** | **32** | **台** |
|  | **耗材** | **1** | **批** |