附件一：

1. **Windows操作模式，产品模块化**

与Windows操作系统相结合，提高稳定性、可操作性和画面的美观性。最多可以支持安装64个操作系统。解决网络传输时使用DOS驱动封包的问题，解决网络传输时设备的兼容性问题。

1. **立即还原，采用独立的多点还原方式**

可自动或手动建立多个还原点（最多可达到256个进度）。在Windows之上建立还原点，并且建立后无需重新启动Windows。采用多点后，建立不同的还原点，实现在一套操作系统平台下，快速在多种软件环境之间的切换。

**硬件环境**

1. 安装在兼容于IBM PC的计算机上，内存配置最低为128MB。
2. 网络拷贝模块需要有100M/1000Mbps的网络环境（Ethernet）。

**支持还原点功能的操作系统**

* Windows XP（32 / 64位）
* Windows 2000 professional
* Windows 2003
* Windows Vista（32 / 64位）
* Windows 7（32 / 64位）
* Windows 8(32/64位)

Windosw10（32/64位）

**支持的硬盘磁盘格式**

* FAT16
* FAT32
* NTF
* EXT2 / EXT3

附件二

**供应商资质要求**

1. 一般要求
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，以及法律、行政法规规定的其他条件；
3. 参加供应商前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。
4. 资格要求：
5. 投标人（三证合一）营业执照复印件；
6. 承诺函；
7. 法定代表人和授权代表身份证复印件；